**臺南市宅港國民小學老舊廁所改善工程**

一、廁所名稱：北棟教室東廁所

二、整修樓層：1樓

三、整修項目及內容：詳如下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **項目** | **現況說明** | **改善內容** |
| 1 | 安全機能狀況 | 廁所地面有高低差 | 廁間與通廊地面等高，並改善洩水坡度。 |
| 既有地磚止滑效果不佳 | 重新鋪貼高止滑係數地磚。 |
| 蹲式及小便器設備損壞 | 1.新設電沖掛壁式小便斗。  2.馬桶便器方向及安裝方式符合規定。 |
| 2 | 廁所衛生狀況 | 地板排水不良 | 重新設計地板洩水坡度。 |
| 推拉窗過高操作不易，通風不佳。 | 降低窗戶高度，改設百葉橫推窗，兼具採光、通風效果。 |
| 3 | 使用者需求及平權 | 廁間內空間不足 | 重新規劃寬敞之廁間。 |
| 小便器高度同樣，使用者不便 | 依據身高差異，採高低方式設置，間距符合規定。 |
| 4 | 材質耐久性及維護 | 塑鋼門及門框年久失修且屢遭破壞。 | 採用堅固、耐用之熱固性樹酯門扇。 |
| 5 | 其他改造規劃 | 照明設備不足，廁間無照明設備。 | 增加照明設備，改善室內照明。 |
| 牆面色系單調、斑駁、線路雜亂 | 牆面融入在地意象，符合當地環境特色。 |
| 水龍頭老舊，無省水功能。 | 1.洗手台設於室內，提升外觀美感。  2.換裝省水龍頭，並採高低方式安裝。 |

四、整修成果：臚列如下

|  |  |
| --- | --- |
| P_20171124_143323.jpg  說明：重新規劃動線，空間寬敞。 | 02  說明：增加採光、通風面積。 |
| 09  說明：消弭地坪高低落差。 | 08  說明：設置無障礙廁所。 |
| 5-3-2  說明：小便斗採高低方式裝設。 | P_20171127_123047.jpg  說明：設置感應式沖水小便斗。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4-3  說明：使用T5節能燈具。 | 10-3  說明：洗手台使用省水龍頭。 |
| 說明：設置淋浴設備，方便盥洗。 | 說明：提供坐式馬桶。 |
| 10  說明：馬桶使用腳踏式沖水閥。 | P_20171124_143741.jpg  說明：增設廁間置物平台。 |