臺南市南區新興國民小學光電板施作平面圖



1.已有斜頂式鐵皮屋直接在屋頂施做光電板:A、G區

2.在屋頂先施做斜頂式鐵皮屋再鋪光電板(立面鐵皮須施做，參考附件16):B、E、F區

3.地面架高施做光電板密接可遮雨:D區

4.興建風雨操場(需先做浪板)光電板:H區

5.操場邊架高施做光電板不須密接: J、K、I、L區

6. 第一期施工區:A、D、E、F、H、J、K區

7.後續工程施工區:B、G、L、I區