1. 教學大樓&行政大樓教室多屬下述2格局，教師桌面照度(或此空間有擺設課桌椅)另測照度。
2. 其他未列出教師桌面照度之教室，即已納入課桌椅測光區一併測量。
3. 兩側有梁柱，若課桌椅緊貼梁柱，該桌面照光度會明顯不足。
4. 多間教室的中間梁柱區亦有照度不足問題。
5. 教師桌亦有測光，但未納入課桌椅照度計算。(該區若有擺設課桌椅亦有測光)
6. 多數教師桌光照度不足，後方有窗簾，但老師反映若拉開窗簾會造成電腦及部分黑板反光。

教師桌

陽台

門

課桌椅測光區

黑板

門

門

門

課桌椅測光區

黑板

教師桌

陽台

門

門